附录

**网上考试技术标准**

**1.1.系统配置要求**

　　各省级开放大学要配备适应网络考试的网络环境，配备专门用于网络考试的网络教室和考试服务器。

**1.2.省校部分**

**1.2.1.省校数据处理中心**

　　**硬件要求：**

　　CPU：PⅢ至强1.8G × 2 以上

　　内存：1G以上

　　硬盘：80G(SCSI) 以上

　　剩余硬盘空间：10G以上

　　广域网接入要求：出口带宽1M以上（必须具有公网IP地址，同时将IP地址通过考试中心论坛上报国家开放大学）

　　**软件要求：**

　　操作系统：Windows 2000 Server

　　通信协议：TCP/IP

　　数据库服务引擎：SQL Server 2000

　　WWW服务：IIS 5.0

　　FTP服务：Serv-U或IIS自带的FTP

**1.3.考点部分**

**1.3.1.报名和考场编排用机**

　　**硬件要求：**

　　CPU：PⅢ以上

　　内存：256M以上

　　硬盘：10G以上

　　剩余硬盘空间：5G

　　广域网接入要求：出口带宽512以上K

　　**软件要求：**

　　操作系统：Windows 2000、Windows 98、Windows Xp

**1.3.2.考场备份机（每个考场1个）**

　　**硬件要求：**

　　CPU：PⅢ 800以上

　　内存：256M以上

　　硬盘：10G以上

　　剩余硬盘空间：8G以上

　　局域网网络要求：Swith-10M

　　硬件配套环境：UPS不间断电源

　　**软件要求：**

　　操作系统：Windows 2000 Server/Profession

**1.3.3.考场管理机（每个考场1个）**

　　**硬件要求：**

　　CPU：PⅢ 800以上

　　内存：512M以上

　　硬盘：10G以上

　　剩余硬盘空间：5G以上

　　广域网接入要求：出口带宽512K

　　局域网网络要求：Swith-10M

　　硬件配套环境：UPS不间断电源

　　**软件要求：**

　　操作系统：Windows 2000 Server/Profession

**1.3.4.考试机（考场总机数的10%用作备用机）**

　　**最低配置：**

　　CPU：PⅡ以上

　　内存：64M

　　硬盘：4G以上

　　硬盘剩余空间：1G

　　局域网网络要求：Swith-10M以上

　　**推荐配置：**

　　CPU：PⅢ以上

　　内存：128M以上

　　硬盘：5G以上

　　剩余硬盘空间：1G

　　局域网网络要求：Swith-10M

　　**软件要求：**

　　操作系统：Windows 98、Windows 2000、Windows Xp